Disponibilità di spazi minimi

in sede progettuale

Il progettista riporta sugli elaborati grafici e nella relazione di progetto le dimensioni planimetriche, altimetriche, di volume e di superficie dei singoli spazi (progettazione).

a lavori ultimati

Il tecnico competente dimostra la conformità delle opere realizzate al requisito mediante dichiarazione di conformità di quanto realizzato al progetto, eventualmente supportata da misurazioni in opera.

principali riferimenti normativi

D.P.R. 27/4/1955, n. 547	Prevenzione degli infortuni sul lavoro e igiene del lavoro.	
D.P.R. 19/3/1956, n. 303	Norme generali per l’igiene del lavoro.	
D.M. Sanità 5/7/75 e s. m.	Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20/06/1896, relative all’altezza minima ed ai requisiti igienico sanitari principali dei locali d’abitazione.	
L. 5/8/1978, n. 457, art. 43	Norme per l’edilizia residenziale.	
L.R. 9/11/1984, n. 48	Prima normativa tecnica regionale per la disciplina delle opere di edilizia pubblica.	
D.P.C.M. 22/12/1989	Atto di indirizzo e coordinamento dell’attività amministrativa delle regioni ……concernente la realizzazione di strutture sanitarie residenziali per anziani non autosufficienti non assimilabili a domicilio o nei servizi semiresidenziali.	
L.R. 28/6/1994, n. 26	Norme per l’esercizio dell’agriturismo e del turismo rurale ed interventi per la loro formazione. Abrogazione della Circolare 11/03/1987, n.8.	
D.Lgs.19/9/1994, n. 626 e s. m.	Attuazione delle direttive CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.	
D.Lgs 19/3/1996, n. 242	Modifiche e integrazioni al D.Lgs.626/94. 	
D.P.R. 14/1/1997	Approvazione dell’atto di indirizzo e coordinamento alle regioni………per l’esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private.	
L.R. 6/4/1998, n.11	Recupero ai fini abitativi dei sottotetti.	
D.M. 9/6/1999	Modificazioni in materia dell’altezza minima e dei requisiti igienico – sanitari principali dei locali di abitazione.