Tenuta all’acqua

esigenze da soddisfare

Le chiusure verticali e superiori non devono consentire infiltrazioni d’acqua all’interno degli spazi di fruizione dell’organismo edilizio.
I solai di locali umidi (ad es. bagni, cantine ecc.) devono impedire le infiltrazioni d’acqua di condensa e di quella presente in rapporto all’uso.
Deve essere garantita un’adeguata impermeabilità degli elementi tecnici destinati alla distribuzione, allo smaltimento o, più in generale, al contenimento di liquidi.
Deve essere impedita la risalita dell’acqua per capillarità negli spazi per attività principale e secondaria.

campo di applicazione 

Tutte le funzioni dell’art.112.

livelli di prestazione 

interventi di nuova costruzione e interventi di cui al 1° comma dell’art. 113
•	Nessuna infiltrazione d’acqua attraverso le chiusure (pareti esterne, coperture, solai delimitanti spazi aperti, infissi, pareti contro terra) né attraverso i giunti tra gli elementi tecnici;
•	tenuta all’acqua del giunto a terra delle pareti di spazi in cui sia previsto l’uso di acqua di lavaggio dei pavimenti ed impermeabilità della finitura superficiale delle pareti degli spazi dove possano verificarsi fenomeni di condensa superficiale o getti d’acqua sulla parete stessa;
•	nessuna infiltrazione dai solai delimitanti spazi umidi (ad es. bagni, cantine ecc.);
•	scelta degli infissi in base all’esposizione al vento della zona in cui l’edificio è collocato, al clima del comune, al tipo di esposizione e all’altezza dell’edificio;
•	nessuna risalita di acqua per capillarità dagli elementi di fondazione, dai vespai e dalle altre strutture a contatto con il terreno.

interventi sul patrimonio edilizio esistente di cui al 3° comma dell’art. 113
Il requisito si ritiene soddisfatto quando sono presenti gli stessi livelli di cui al punto precedente, nei limiti di quanto disposto dal 3° comma dell’art. 113.