proposizione esigenziale (secondo la direttiva 89/106 cee)

L’organismo edilizio deve essere concepito e costruito in modo che, in caso d’incendio:
•	sia garantita per un determinato tempo la capacità portante dell’organismo edilizio e dei suoi componenti;
•	siano limitate all’interno dell’organismo edilizio la produzione e la propagazione del fuoco e del fumo;
•	sia limitata la propagazione del fuoco agli organismi edilizi vicini;
•	gli occupanti possano lasciare l’opera o essere soccorsi altrimenti;
•	sia presa in considerazione la sicurezza delle squadre di soccorso.
Dovranno quindi in particolare essere controllati: l’infiammabilità dei materiali della costruzione, la dotazione d’impianti, il contenuto degli edifici, la prossimità di punti di rischio, la compartimentazione, i tempi di propagazione tra i locali, la resistenza e la reazione al fuoco delle partizioni (con riferimento a combustibilità, infiammabilità, velocità di propagazione della fiamma), il sistema d’accessibilità e d’evacuazione, ecc..

Fa parte della presente famiglia il seguente requisito:

RC 2.1:	RESISTENZA AL FUOCO, REAZIONE AL FUOCO, LIMITAZIONE DEI RISCHI DI GENERAZIONE E PROPAGAZIONE D’INCENDIO, EVACUAZIONE IN CASO D’EMERGENZA E ACCESSIBILITà AI MEZZI DI SOCCORSO.