Oscurabilità

in sede progettuale

Il progettista fa una descrizione dettagliata dei dispositivi o delle soluzioni previste per l’attenuazione della luce diurna.

a lavori ultimati

Il tecnico competente dimostra la conformità dei dispositivi installati o delle soluzioni adottate al requisito mediante i seguenti metodi, da usare in modo alternativo:
•	giudizio sintetico, utilizzabile nei casi più semplici, teso a verificare le condizioni di oscuramento necessarie in rapporto all’uso degli spazi, facendo riferimento anche agli eventuali difetti costruttivi;
•	prova in opera, eseguendo le misure del livello di illuminamento nei medesimi punti indicati per il RC 3.6, mediante un luxmetro, con dispositivi d’oscuramento chiusi e verificando l’assenza di raggi luminosi localizzati.