Isolamento acustico ai rumori impattivi

La prestazione è misurata dall’indice di valutazione del rumore di calpestio normalizzato rispetto al tempo di riverbero L’nT,w [dB]
Grandezze di riferimento (i logaritmi s’intendono in base 10):
L nt 	=	livello del rumore di calpestio, normalizzato rispetto al tempo di riverbero dell’ambiente ricevente, misurato in laboratorio	
L n 	=	livello del rumore di calpestio, normalizzato rispetto all’assorbimento acustico dell’ambiente ricevente, misurato in laboratorio	
T 	=	tempo di riverbero del locale ricevente	
L’nT e L’n 	=	livelli del rumore di calpestio normalizzati, in opera	
L’nT,w e L’n,w 	=	indici di valutazione dei livelli del rumore di calpestio normalizzati, in opera	

in sede progettuale

Il tecnico competente valuta la conformità del progetto al requisito mediante:
•	soluzione tecnica certificata ovvero evidenzia e descrive la soluzione tecnologica da realizzare che dovrà essere conforme, per materiali e modalità di esecuzione, ad un campione che a seguito di prove di laboratorio abbia conseguito un valore di LnT,w inferiore di almeno 3 dB rispetto ai livelli di prestazione indicati al requisito RC 5.2.

Nel caso manchino specifiche certificazioni di laboratorio (o soluzioni tecniche certificate) il requisito si intende soddisfatto se sono utilizzati i seguenti metodi di verifica:
•	metodo di calcolo  (per solai a struttura omogenea) 
In primo luogo si calcola l’indice di valutazione del livello di rumore di calpestio del solaio, normalizzato rispetto all’assorbimento dell’ambiente ricevente, Ln,w (sol) mediante la seguente formula, valida per solai a struttura omogenea con massa superficiale compresa fra 100 e 600 kg/m2 :

Ln,w (sol) = 164 - 35 lg m’ 	m’ = massa superficiale della struttura (kg/m2)

In opera, cioè nella situazione di reale impiego, il livello di rumore trasmesso è superiore a quello calcolato sopra, a causa delle trasmissioni laterali del rumore.
Per tenere conto delle trasmissioni laterali, si corregge il valore di Ln,w (sol) precedentemente calcolato, aggiungendo ad esso un fattore correttivo K ricavato dalla tab. 1.

Pertanto l’indice di valutazione del livello di rumore di calpestio del solaio in opera, normalizzato rispetto all’assorbimento dell’ambiente ricevente L’n,w (sol), si calcola con la seguente formula:

L’n,w (sol) = Ln,w (sol) + K

tab.1
Massa superficiale del solaio di separazione	
Massa superficiale media delle pareti non coperte da rivestimento isolante	
kg/m2	100	150	200	250	300	350	400	450	500	
100	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
150	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
200	2	1	1	0	0	0	0	0	0	
250	2	1	1	1	0	0	0	0	0	
300	3	2	1	1	1	0	0	0	0	
350	3	2	1	1	1	1	0	0	0	
400	4	2	2	1	1	1	1	0	0	
450	4	3	2	2	1	1	1	1	1	
500	4	3	2	2	1	1	1	1	1	
600	5	4	3	2	2	1	1	1	1	
700	5	4	3	3	2	2	1	1	1	
800	5	4	4	3	2	2	2	1	1	
900	6	5	4	3	3	2	2	2	2	

Poi si calcola l’indice di valutazione del livello del rumore di calpestio del solaio in opera, normalizzato rispetto al tempo di riverbero L’nT,w  con la seguente formula:
L’nT,w (sol) = L’n,w (sol) - 10 lg  V			V = volume del locale ricevente (m3)
30
Nel caso di solaio rivestito con pavimento galleggiante si calcola L’nT,w (pav) del complesso solaio - pavimento con la formula:
L’nT,w (pav) = L’nT,w (sol) - Lw
-	L’nT,w (sol) può essere calcolato con la procedura precedente 
-	Lw = indice di valutazione della riduzione dei rumori di calpestio riferito al pavimento galleggiante.
Nel caso specifico di pavimenti galleggianti costituiti da uno strato di massetto in conglomerato cementizio su sottofondo resiliente, si può fare riferimento alla seguente relazione:
Lw = 30 lg (500/f0)	f0 =   = frequenza di risonanza del pavimento (Hz);	
	m’ = massa superficiale dello strato di pavimento galleggiante (kg/m2);	
	s’ = rigidità dinamica superficiale dello stato resiliente per area unitaria (MN/m3).	

•	soluzione tecnica conforme (per pavimenti galleggianti)
Tale soluzione può essere realizzata con un solaio in laterocemento composto da travetti armati e blocchi interposti in laterizio forato tipo A o B spessi 16 cm, con soletta soprastante spessa 6 cm, intonacato con 1 cm di malta all'intradosso.
A tale solaio deve essere sovrapposto un pavimento galleggiante composto da:
•	uno strato elastico avente rigidità dinamica superficiale inferiore a 10 MN/m3, (ad es. polistirolo espanso elasticizzato da 35 mm sotto carico);
•	da una soletta in calcestruzzo o malta spessa almeno 5 cm;
•	dal rivestimento di pavimentazione.
Qualora la rigidità dinamica dello strato elastico sia superiore a 10 MN/m3, possono essere usati più strati sovrapposti ed adiacenti dello stesso prodotto.

La rigidità dinamica complessiva si ottiene dalla seguente formula:

dove s'i è la rigidità dinamica superficiale dello strato i ed n è il numero di strati sovrapposti.

a lavori ultimati

Il tecnico competente dimostra la conformità dell’opera edilizia realizzata a quella progettata mediante:
•	dichiarazione di conformità di quanto realizzato al progetto: nel caso sia stato utilizzato uno dei metodi indicati in sede progettuale .In tale caso non sarà necessario verificare il raggiungimento del livello di prestazione con la  prova in opera.

Se invece sono stati utilizzati metodi diversi da quelli indicati precedentemente il raggiungimento del livello di prestazione è verificato con la  prova in opera che consiste in:
1.	utilizzare una sorgente di rumore di calpestio normalizzata conforme a quanto disposto dalla normativa vigente, posta sulla superficie di calpestio dell’elemento in prova;
2.	misurare il livello di pressione sonora dell’ambiente ricevente Li;
3.	misurare il tempo di riverbero T dell’ambiente ricevente;
4.	valutare il livello di pressione sonora standardizzato L'nT attraverso la relazione:
L’nT = Li - 10 lg T/T0	T = tempo di riverberazione dell’ambiente ricevente [s]	
	T0 = tempo di riverberazione di riferimento pari a 0.5 [s]	

5.	calcolare poi l’indice di valutazione del livello del rumore di calpestio in opera  L’nT,w.

principali riferimenti normativi

Circolare Min. Lav. Pubbl. n. 3150 del 22/5/1967	Criteri di valutazione e collaudo dei requisiti acustici negli edifici scolastici.	
D.M. 18/12/1975	Norme tecniche aggiornate relative all’edilizia scolastica, ivi compresi gli indici minimi di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica e s.m.	
DM 13/9/1977	Modificazioni alle norme tecniche relative alla costruzione degli edifici scolastici.	
L. 26/10/1995, n.447	Legge quadro sull’inquinamento acustico.	
D.M. 11/12/1996	Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo continuo	
D.P.C.M. 5/12/1997	Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici	
D.P.C.M. 14/11/1997	Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore	
D.M. 16/3/1998	Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico	
UNI 10708/2 - 12/97	Acustica. Misurazione dell’isolamento acustico in edifici e di elementi di edificio. Misura in opera dell’isolamento acustico per via aerea degli elementi di facciata e delle facciate.	
UNI 10708/3 - 12/97	Acustica. Misurazione dell’isolamento acustico in edifici e di elementi di edificio. Misura in opera dell’isolamento dal rumore da calpestio di solai.	
UNI EN ISO 717/2 - 12/97	Acustica. Misurazione dell’isolamento acustico in edifici e di elementi di edificio. Isolamento del rumore di calpestio.	
UNI EN ISO 717/1 - 12/97	Acustica. Misurazione dell’isolamento acustico in edifici e di elementi di edificio. Isolamento acustico per via aerea.	
ISO 143 		
UNI 10708–1: 97	Acustica. Misura in opera dell’isolamento acustico per via aerea tra ambienti.