Protezione dalle intrusioni di animali nocivi

esigenze da soddisfare

Prevenire l'intrusione d’insetti e d’animali nocivi.

campo di applicazione

Tutte le funzioni dell’art. 112.

livelli di prestazione

interventi di nuova costruzione e interventi di cui al 1°comma dell’art.113
Il requisito s’intende soddisfatto quando:
•	tutte le aperture di aerazione sono rese impenetrabili con griglie o reti di adeguate dimensioni;
•	i fori di aerazione di solai e vespai a intercapedine ventilata sono sbarrati con reti a maglie fitte;
•	le aperture delle canne di aspirazione, di aerazione forzata e di esalazione dei fumi sono munite di reti a maglie di dimensione adeguata poste alla sommità delle stesse ed in posizione accessibile per i dovuti controlli (vedi anche R.C.3.2);
•	le reti di scarico uscenti dai muri non presentino forature o interstizi comunicanti con il corpo della muratura (vedi anche R.C.3.4);
•	è assicurata la perfetta tenuta delle fognature nell'attraversamento delle murature (vedi anche R.C.3.4);
•	i cavi elettrici, telefonici, televisivi e simili sono posti in canalizzazioni stagne;
•	per gli elementi tecnici, gli elementi di finitura esterna e i relativi particolari costruttivi è valutata l’attitudine a favorire l’annidiarsi di alcuni tipi di volatili, con conseguente possibile ingresso di parassiti nell’organismo edilizio. 

interventi sul patrimonio edilizio esistente di cui al 3° comma dell’art. 113
Il requisito s’intende soddisfatto quando sono garantiti gli stessi livelli di cui al punto precedente, nei limiti di quanto disposto dal 3° comma dell’art.81.