Resistenza al fuoco, reazione al fuoco, limitazione dei rischi di generazione e propagazione d’incendio, evacuazione in caso d’emergenza e accessibilità ai mezzi di soccorso

esigenze da soddisfare

resistenza al fuoco - attitudine dei componenti edilizi a conservare per un determinato tempo la stabilità (R), la tenuta (E) e l’isolamento termico (I), così definiti:
•	la stabilita (R) è l’attitudine a conservare la resistenza meccanica sotto l’azione del fuoco;
•	la tenuta (E) è l’attitudine a non lasciar passare nè produrre, se sottoposto all’azione del fuoco- fiamme, vapori o gas caldi sul lato esposto;
•	l’isolamento termico (I) è l’attitudine a ridurre, entro un certo limite, la trasmissione del calore.
reazione al fuoco - indica il grado di partecipazione alla combustione di un materiale esposto al fuoco.
I materiali non devono essere causa aggravante lo sviluppo del rischio d’incendio o l’emanazione di gas e fumi nocivi in fase di combustione.
limitazione dei rischi di generazione e propagazione d’incendio - il pericolo d’incendio in un organismo edilizio deve essere valutato attraverso l’identificazione delle seguenti tipologie di pericolo:
•	le sostanze che potrebbero generare fiamme, fumo, calore o esplosione;
•	la localizzazione delle fonti di combustione quali fonti d’aggravio della situazione di pericolo;
•	le carenze dell’organizzazione dei flussi di materiali o persone relative ad ogni specifica attività svoltà all’interno dell’organismo edilizio (carenze di layout);
•	le modalità organizzative della specifica attività (carenze organizzative).
evacuazione in caso d’emergenza e accessibilità ai mezzi di soccorso - l’organismo edilizio deve essere dotato di:
•	un sistema organizzato di vie di fuga, per lo sfollamento rapido e ordinato;
•	un sistema che consenta una rapida accessibilità e agevoli manovre ai mezzi ed alle squadre di soccorso.

campo di applicazione 

Tutte le funzioni di cui all’art. 112 dell’organismo edilizio e delle sue pertinenze, in presenza di spazi chiusi e aperti soggetti alla normativa di sicurezza antincendio generale ed a quella di sicurezza antincendio specifica per l’attività1.

livelli di prestazione 

resitenza al fuoco (R), (RE), (REI) - Il valore richiesto per un elemento costruttivo è stabilito nelle norme specifiche di riferimento1. Per indicare dette resistenze sono utilizzate le seguenti classi di tempo: 15, 30, 45, 60, 120, 180. Classi di tempo maggiori possono essere richieste per necessità particolari.
reazione al fuoco - Il grado di partecipazione al fuoco di un materiale è indicato con 6 classi: dalla classe 0 (materiali non combustibili) fino alla classe 5 (materiali altamente combustibili, il cui impiego è sconsigliabile). La classe di reazione al fuoco dei materiali è desunta dalle certificazioni degli stessi.
La classe di reazione al fuoco dei materiali è prescritta dalle norme1 di sicurezza antincendio generali e da quelle disciplinanti le singole attività, in relazione alla specifica destinazione dell’organismo edilizio e in relazione all’uso specifico.
limitazione dei rischi di generazione e propagazione di incendio - Valutate le tipologie di pericolo, vanno applicati in modo complementare o alternativo i concetti di:
•	eliminazione, 
•	riduzione, 
•	sostituzione, 
•	separazione. 
Devono quindi essere previsti ed attuati accorgimenti tipologici, tecnologici, organizzativi affinché siano rispettate le prescrizioni e finalità dettate dalle norme nazionali vigenti1 in materia.
evacuazione in caso di emergenza e accessibilità ai mezzi di soccorso – Nell’organismo edilizio, in caso di emergenza, deve essere previsto e organizzato un sistema per:
•	l’evacuazione delle persone in un tempo ammissibile; le vie di esodo e le relative informazioni dovranno essere facilmente identificabili, protette, geometricamente regolari, adeguatamente dimensionate, dovrà inoltre essere possibile identificare e raggiungere, il “punto di raccolta”;
•	l’accessibilità e la manovrabilità per i mezzi e le squadre di soccorso.

interventi di nuova costruzione e interventi di cui al 1° comma dell’art. 113
La normativa vigente, che specifica per tipologie di edifici o di attività le finalità, indica le prescrizioni tecniche e le procedure che devono essere garantite e seguite.

interventi sul patrimonio edilizio esistente di cui al 3°comma dell’art. 113
Il requisito s’intende soddisfatto qualora siano raggiunti i livelli stabiliti dalla normativa vigente al punto precedente, salvo che quest'ultima consenta l’utilizzo di livelli inferiori o specifiche deroghe.