Illuminamento naturale

esigenze da soddisfare

Il controllo dell’illuminamento naturale è uno dei requisiti che concorrono al mantenimento dell’equilibrio omeostatico dell’uomo ed in particolare al soddisfacimento dell’esigenza di benessere visivo.
In riferimento ad ogni attività quindi e allo specifico compito visivo dell’utenza, l’illuminamento naturale è assicurato da tutti gli elementi tecnici di adeguate caratteristiche.

campo di applicazione 

Tutte le funzioni dell’art. 112, limitatamente agli spazi per attività principale.
In relazione al campo di applicazione il requisito si articola in:
•	RC 3.6.1 : illuminamento naturale per la funzione abitativa (art. 112, raggruppamento a ed e nonché funzioni abitative del raggruppamento d)
•	RC 3.6.2 : illuminamento naturale per tutte le altre funzioni

livelli di prestazione 

I livelli di prestazione sono quantificati dal fattore di luce diurna medio (FLDm), definito come rapporto [%], fra l’illuminamento medio dello spazio chiuso e l’illuminamento esterno ricevuto, nelle identiche condizioni di tempo e di luogo, dall’intera volta celeste su una superficie orizzontale esposta all’aperto, senza irraggiamento diretto del sole.

R. C. 3.6.1 - Illuminamento naturale per la funzione abitativa

interventi di nuova costruzione, ristrutturazione urbanistica , ristrutturazione edilizia globale (in assenza di vincoli o con demolizione e ricostruzione).
per gli spazi di fruizione per attività principale il livello del fattore di luce diurna medio deve essere:
FLDm   2%

interventi sul patrimonio edilizio esistente di cui al 3° comma dell’art. 113, nonchè mutamenti di destinazione d’uso (quindi in deroga a quanto prescritto dal 1° comma dell’art. 113)
qualora non si raggiungano i livelli previsti per le nuove costruzioni e non sia possibile, per vincoli oggettivi, intervenire  sul numero e dimensione delle aperture esterne, il progettista dovrà dimostrare il valore del fattore di luce diurna medio FLDm nella situazione esistente e di progetto, fermo restando che i livelli di prestazione progettati non dovranno essere peggiorativi  dell’esistente.
Nel caso non ci siano i suddetti vincoli, il livello di prestazione precedente è ammesso solo in assenza di cambio d’uso.

R. C. 3.6.2 - Illuminamento naturale per tutte le altre funzioni

interventi di nuova costruzione e interventi di cui al 1° comma dell’art. 113, in assenza di vincoli e fatte salve le funzioni per le quali esiste una specifica normativa
Negli gli spazi per attività principale il livello del fattore di luce diurna medio deve essere:
FLDm   2%
La superficie vetrata può essere collocata in parte a soffitto, fermo restando che va garantita la visione di elementi del paesaggio dai punti fissi di lavoro.

Negli spazi per attività principale destinati a funzioni plurime il livello del fattore di luce diurna medio deve essere FLDm   0.7%; inoltre deve essere assicurato un livello FLDm   2% in uno spazio di 9 m2  attorno ai punti fissi di lavoro individuati sui disegni di progetto e per almeno 6 m2  per ogni addetto.

interventi sul patrimonio edilizio esistente di cui al 3° comma dell’art. 113
qualora non si raggiungano i livelli previsti per le nuove costruzioni e non sia possibile, per vincoli oggettivi , intervenire sul numero e sulla dimensione delle aperture, il progettista dovrà dimostrare il valore del fattore di luce diurna medio FLDm nella situazione esistente e di progetto, fermo restando che i livelli di prestazione di progetto non dovranno essere peggiorativi 5 dell’esistente.