Dotazioni impiantistiche minime

esigenze da soddisfare

Gli spazi devono essere dotati delle attrezzature impiantistiche minime necessarie per lo svolgimento delle attività previste. La posizione delle attrezzature impiantistiche deve garantire l’effettiva possibilità d’uso.

campo di applicazione 

Tutte le funzioni dell’art. 112; inoltre il requisito si articola in:
•	RC 7.3.1: per quanto riguarda la funzioni abitative e assimilabili(art. 112, comma 4, lettere A, E, e D, per quest’ultima limitatamente alla funzione abitativa)
•	RC 7.3.2: per quanto riguarda tutte le altre funzioni.

livelli di prestazione 

r.c. 7.3.1 - Funzioni abitative e assimilabili

interventi di nuova costruzione e interventi di cui al 1° comma dell’art.113. 
Il requisito si ritiene soddisfatto quando gli spazi dell’organismo edilizio, in funzione dell’attività svolta negli stessi, sono dotati almeno dei seguenti impianti:
cucina (spazio per attività principale):
•	un terminale collegato alla rete di distribuzione dell'acqua potabile calda e fredda, dotato di rubinetto/i per la regolazione della temperatura da parte dell’utente (miscelatore) e per la regolazione della portata;
•	un terminale (collegato alla rete di distribuzione dell’acqua potabile) dotato di rubinetto e predisposto per il collegamento con un’eventuale lavastoviglie, se l’installazione non è prevista in altro locale apposito all’interno dell’alloggio;
•	due terminali distinti per lo scarico di acque domestiche provenienti dal lavello e dalla lavastoviglie; 
•	un lavello di dimensioni tali da consentirne un uso appropriato (la cucina deve essere dimensionata per contenere almeno un lavello di m. 1.20 x 0.60);
•	terminali per l’erogazione di gas per il collegamento con l’apparecchiatura cucina e, ove sia presente, con la caldaia dell’impianto termico;
•	una canna per l'espulsione all'esterno, mediante aspirazione meccanica, di una quantità d’aria tale da ottenere il numero di ricambi d’aria idoneo;
•	impianto elettrico progettato e realizzato secondo la normativa vigente.
bagno (spazio per attività secondaria):
•	tre terminali, a servizio del lavabo, del bidet e della vasca da bagno o piatto doccia, dotati di rubinetto/i collegati alla rete di approvvigionamento dell’acqua potabile calda e fredda per l’erogazione di un’adeguata quantità d’acqua con temperatura regolabile da parte dell’utente (miscelatore). Per i “bagni ridotti”  non occorre il relativo terminale se non è prevista la vasca.
•	un terminale, a servizio del water, per l’erogazione di una quantità d’acqua tale da garantire la pulizia del water stesso (possibilmente regolabile);
•	un terminale a servizio della lavatrice, dotato di rubinetto (se non previsto in altro spazio dell’alloggio);
•	tre terminali per lo scarico di acque domestiche, collegati al bidet, al lavabo ed alla vasca da bagno o piatto doccia;
•	un terminale, collegato al water, per lo scarico delle acque fecali;
•	un terminale per lo scarico della lavatrice, se è previsto l’approvvigionamento idrico per la stessa;.
•	i seguenti apparecchi idrosanitari: water; bidet, lavabo, vasca o piatto doccia (la vasca o il piatto doccia devono esistere almeno in un bagno per ogni alloggio; non sono indispensabili nel bagno “ridotto”);
•	impianto elettrico progettato e realizzato secondo le norme vigenti.
Sono fatte salve le normative specifiche per l’edilizia alberghiera e per il soggiorno temporaneo.

interventi sul patrimonio edilizio esistente di cui al 3°comma dell’art. 113
Il requisito si ritiene soddisfatto quando sono presenti le caratteristiche di cui al punto precedente, una volta valutato quanto disposto dal 3°comma dell’art. 113.

r.c. 7.3.2 - Tutte le altre funzioni

interventi di nuova costruzione e interventi di cui al 1° comma dell’art. 113. 
Il requisito si ritiene soddisfatto se gli spazi chiusi per le attività principali (come ad esempio mense, locali di ristoro, ecc.), gli spazi chiusi per attività secondarie (come ad esempio servizi igienici, spogliatoi, ecc.), dell’organismo edilizio possiedono le caratteristiche e le dotazioni impiantistiche minime previste dalla normativa vigente.
In particolare i servizi igienici devono:
•	avere un water e un lavabo; quest’ultimo può anche essere collocato nel locale antibagno;
•	essere dotati almeno di un water e di un lavabo, oltre ad avere accessibilità attraverso un antibagno (dove è collocato di norma il lavabo) 
•	essere distinti per sesso;
•	essere in numero non inferiore a 1 ogni 10 (o frazione di 10) persone occupate e contemporaneamente presenti;
•	avere almeno 1 lavandino ogni 5 persone contemporaneamente presenti;
•	avere almeno un terminale di alimentazione di acqua intercettabile; 
•	essere raggiungibili con percorsi coperti;
•	essere dotati di docce e spogliatoi, nel caso che l'attività svolta comporti l'esposizione a prodotti e materiali insudicianti, pericolosi o nocivi. Le docce devono avere dimensioni adeguate, pavimenti e pareti lavabili, essere individuali, distinte per sesso ed in numero non inferiore a 1 ogni 10 (o frazione di 10)7 persone occupate e contemporaneamente presenti, dotate di sufficienti terminali per l’acqua potabile calda e fredda, con dispositivo miscelatore e regolatore della portata, collocate in comunicazione con gli spogliatoi. Gli spogliatoi devono essere dimensionati per contenere gli arredi (armadietti personali, sedie o panche, ecc.) per tutto il personale occupato e per consentire la fruizione dei medesimi arredi; vanno inoltre distinti per sesso;
•	gabinetti, docce e spogliatoi devono avere ogni altra dotazione impiantistica eventualmente richiesta da normativa vigente in rapporto alla specifica attività.
La mensa, il locale o la zona di ristoro dovranno avere:
•	dimensione in rapporto al numero di utenti;
•	essere realizzati nei luoghi di lavoro ogni volta che le persone occupate rimangono nel fabbricato a consumare cibi o bevande durante gli intervalli e le pause di lavoro;
Per l’ambulatorio negli ambienti di lavoro si rimanda alla normativa vigente.
Per l’edilizia speciale e per attività specifiche valgono le disposizioni normative vigenti in materia: nei casi non contemplati dalle norme vigenti, è compito del progettista definire ed indicare i minimi funzionali in relazione agli specifici obiettivi di progettazione.

interventi sul patrimonio edilizio esistente di cui al 3°comma dell’art. 113
Il requisito si ritiene soddisfatto quando sono presenti le caratteristiche precedentemente indicate, una volta valutato quanto disposto dal 3°comma dell’art. 113.