Isolamento acustico ai rumori impattivi

esigenze da soddisfare

L’isolamento acustico dei solai interpiano e delle coperture praticabili deve essere tale da mantenere, negli spazi chiusi dell’organismo edilizio, valori di rumore compatibili con il tranquillo svolgimento delle attività.

campo di applicazione

Funzioni di cui all’art.78:
1)	funzioni dei raggruppamenti A, E ;
2)	funzioni del raggruppamento B, con esclusione delle attività produttive laboratoriali;
3)	funzioni abitative del raggruppamento D.

livelli di prestazione

La prestazione è misurata dall’indice di rumore di calpestio, normalizzato rispetto al tempo di riverbero dell’ambiente ricevente L’nT,w dei componenti edilizi utilizzati.

interventi di nuova costruzione, ristrutturazione urbanistica e ristrutturazione edilizia 
La specifica si applica agli elementi di separazione fra unità immobiliari distinte (vedere RC 5.1). 
i livelli da rispettare sono i seguenti: 
categorie	CLASSIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI ABITATIVI 
	L’nT,w (dB)	
Categoria A	edifici adibiti a residenza o assimilabili	63	
Categoria B	edifici adibiti ad uffici e assimilabili	55	
Categoria C	edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili	63	
Categoria D	edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili	58	
Categoria E	edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili	58	
Categoria F	edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili	55	
Categoria G	edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili	55	

Il livello da rispettare è quello dell’ambiente disturbante; ad es. nel caso di un ufficio (cat B) collocato sopra una residenza (cat. A) si applica il valore di L’nT,w = 55 dell’ufficio, mentre in caso contrario si applica il valore di L’nT,w = 63 della residenza.
Per gli edifici scolastici va assicurato l’isolamento acustico dai rumori da calpestio anche per i solai interni.

tutti gli altri interventi sul patrimonio edilizio esistente (compresi quindi cambio d’uso e cambiamento di attività classificata) 
Il requisito è inteso raccomandato e si ritiene soddisfatto quando sono garantiti i livelli di prestazione di cui al punto precedente.