Temperatura dell’aria interna

esigenze da soddisfare

Il controllo della temperatura dell’aria interna concorre al mantenimento dell’equilibrio omeostatico dell’uomo ed in particolare al soddisfacimento dell’esigenza di benessere termoigrometrico.
Negli spazi chiusi dell’organismo edilizio deve essere, pertanto,  assicurata, nella stagione fredda, una temperatura dell’aria interna idonea allo svolgimento delle attività previste (benessere termico).
La temperatura dell’aria deve essere contenuta entro opportuni valori, oltre a non presentare eccessive disuniformità all’interno dello spazio.
Nella stagione fredda, se gli spazi chiusi sono riscaldati con un impianto termico, la temperatura dell’aria deve essere opportunamente limitata al fine di contenere i consumi energetici .

campo di applicazione

Tutte le funzioni dell’art.112, in presenza di impianto di riscaldamento, nella stagione fredda.

livelli di prestazione 

interventi di nuova costruzione e interventi di cui al 1° comma dell’art. 113
Il requisito si ritiene soddisfatto se è garantita la temperatura dell’aria interna ti per i seguenti spazi dell’organismo edilizio:
•	spazi chiusi per attività principale e secondaria:			18°C < ti < 22°C 
inoltre la temperatura ti non deve presentare, nei punti lungo la verticale dell’ambiente (ad un’altezza compresa entro 1.8 m dal pavimento ed a una distanza dalle pareti superiore a 60 cm) una disuniformità superiore a 2°C.
•	spazi di pertinenza destinati al deposito (cantine e simili):		ti > 4°c
•	spazi chiusi di circolazione e di collegamento ad uso comune:	ti > 7°C
Sono previste deroghe alle temperature sopraindicate secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.

interventi sul patrimonio edilizio esistente di cui al 3° comma dell’art. 113
Il requisito s’intende soddisfatto quando sono presenti gli stessi livelli di cui al punto precedente, nei limiti di quanto disposto dal 3° comma dell’art. 113.