proposizione esigenziale ( secondo la direttiva 89/106 cee)

L’opera deve essere concepita e costruita in modo da favorire il benessere degli occupanti, da non compromettere l’igiene e la salute dei fruitori e degli interessati ed in particolare in modo da non provocare sviluppo di gas tossici, presenza nell’aria di particelle o di gas pericolosi, emissione di radiazioni pericolose, inquinamento o tossicità dell’acqua o del suolo, difetti nell’eliminazione delle acque di scarico, dei fumi o dei rifiuti solidi o liquidi, formazione di umidità su parti o pareti dell’opera.
Fanno parte della presente famiglia i seguenti requisiti:

RC 3.1	:	controllo delle emissioni dannose
RC 3.2	:	SMALTIMENTO degli aeriformi
RC 3.3	:	APPROVVIGIONAMENTO IDRICO 
RC 3.4	:	SMALTIMENTO DELLE ACQUE REFLUE
RC 3.5	:	TENUTA ALL’ACQUA
RC 3.6	:	ILLUMINAMENTO NATURALE
RC 3.7	:	OSCURABILITÀ
RC 3.8	:	TEMPERATURA DELL’ARIA INTERNA
RC 3.9	:	TEMPERATURA SUPERFICIALE
RC 3.10:	VENTILAZIONE
RC 3.11:	PROTEZIONE DALLE INTRUSIONI DI  ANIMALI NOCIVI