Approvvigionamento idrico

in sede progettuale

Il tecnico abilitato dichiara la fonte di approvvigionamento e verifica il requisito:
•	per il r.c.3.3.1 con una descrizione dettagliata dell’impianto di approvvigionamento, corredata con eventuali elaborati grafici e dimensionamenti. nonchè indicazioni necessarie ad assicurare la costanza dell’approvvigionamento, il rispetto delle caratteristiche igieniche ed il risparmio idrico.
•	per il r.c.3.3.2, aggiungendo alla medesima descrizione dettagliata richiesta per r.c.3.3.1 anche l’attestazione (con idonea documentazione) che la tipologia di opera di presa prescelta è idonea in rapporto alla situazione geologica ed al tipo di falda.
Negli interventi sul patrimonio edilizio esistente il tecnico abilitato valuta la necessità di ridimensionare o modificare l’impianto idrico; nel caso invece l’impianto esistente sia adeguato, si limita all’attestazione di tale evenienza.

in corso d’opera e/o a lavori ultimati 

Per il r.c.3.3.1 il tecnico abilitato attesta la conformità dell’impianto, mediante giudizio sintetico teso a verificare in corso d’opera e a impianto ultimato:
•	il rispetto delle distanze dai sistemi di smaltimento delle acque reflue;
•	le condizioni di ispezionabilità di giunti, apparecchi e dispositivi, l’efficacia della valvola di non ritorno;
•	la corretta realizzazione delle eventuali vasche di accumulo;
•	il rispetto delle condizioni d’installazione prescritte dall’apposita normativa, nel caso di installazione di apparecchiature ad uso domestico per il trattamento delle acque potabili (fatto salvo l’obbligo di notifica all’AUSL competente).

Per il r.c.3.3.2 (in caso di approvvigionamento autonomo) il giudizio sintetico comprende anche:
•	per i pozzi artesiani: gli accorgimenti (cementazione, sigillatura, ecc.) idonei a ripristinare la separazione originaria delle falde che attingono da falde sovrapposte e l’efficienza delle apparecchiature di abbattimento gas;
•	il rispetto delle distanze di sicurezza delle opere di presa da fonti di rischio proprie e/o esistenti (sistemi di raccolta e smaltimento delle acque reflue: pozzi neri, pozzi assorbenti, sub-irrigazioni, concimaie, recipienti stoccaggio liquami, ecc.);
•	l’efficacia dei sistemi di chiusura della testata del pozzo; 
•	la corretta raccolta ed allontanamento delle acque meteoriche, nonché il contenimento di quelle di infiltrazione;
•	le caratteristiche tecnico-costruttive dell'opera di presa.

Per il r.c.3.3.2 (in caso di assenza di acquedotto) il giudizio sintetico è anche supportato dalla certificazione della qualità dell'acqua attinta ed erogata (rispetto dei requisiti di qualità previsti dalle norme vigenti) dimostrata eseguendo campionamenti e successive analisi di laboratorio. La certificazione ha durata limitata e va periodicamente ripetuta, con una frequenza almeno annuale.

principali riferimenti normativi

Disp. Min. Lavori Pubblici 4/2/1977	Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all’art.2, lettere b, d e della L. 10/5/1976 n. 319 recante norme per la tutela delle acque dall’inquinamento.	
L.R. 29 gennaio 1983, n.7	Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano i pubbliche fognature. Disciplina del trasporto di liquami e acque reflue di insediamenti civili e produttivi.	
D.M. 12/12/1985	Norme tecniche relative alle tubazioni..	
Circ. Min. LL. PP. 20/3/1986 n. 27291	Istruzioni relative alla normativa per le tubazioni. DM 12/12/1985.	
D.P.R 24/5/ 1988, n.236	Attuazione della direttiva CEE n. 80/778 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, ai sensi dell’art.15 della L. 16/4/1987, n. 183.	
Circ. Min. 30/10/1989 n. 26	Istruzioni tecniche concernenti apparecchi per il trattamento domestico di acque potabili.	
D M 21/12/1990 n. 443 	Regolamento recante disposizioni tecniche concernenti apparecchiature per il trattamento domestico di acque potabili.	
DM 26/3/1991	Norme tecniche di prima attuazione del DPR 24/5/88 n. 236, relativo all’attuazione della direttiva CEE 80/778 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, ai sensi dell’art.15 della L. 16/4/87, n. 183.	
Circ. Reg. n. 11 del 15/3/1994	Approvvigionamenti autonomi privati delle acque destinate al consumo umano ed il DPR 236/88 - Le disposizioni di cui al DM 443/90 inerenti il trattamento domestico delle acque potabili.	
DL 12/7/1993 n. 275	Riordino in materia di concessioni di acque pubbliche.	
L 5/1/1994 n. 36	Disposizioni in materia di risorse idriche.	
DPCM 4/3/1996	Disposizioni in materia di risorse idriche.	
L. 30/4/1999, n.136	Norme per il sostegno e il rilancio dell’edilizia residenziale pubblica e per interventi in materia di opere a carattere ambientale.	
UNI 9182- 87	Edilizia - Impianti di alimentazione e distribuzione d’acqua calda e fredda - Criteri di progettazione, collaudo e gestione.