Protezione dalle intrusioni di animali nocivi

in sede progettuale

Il progettista fa una descrizione dettagliata delle soluzioni previste per prevenire la possibilità d’intrusioni d’animali attraverso gli impianti, le partizioni e le chiusure.
In particolare vanno prevenute condizioni favorevoli all’ingresso e alla diffusione d’insetti e altri animali, compresa l’intrusione di volatili attraverso prese d’aspirazione, condotti, canne fumarie, ecc.

a lavori ultimati 

Il tecnico competente dimostra la conformità delle soluzioni realizzate al requisito mediante un giudizio sintetico, con riferimento anche ai particolari costruttivi o ai difetti esecutivi, facendo riferimento anche a componenti e finiture esterne che possono favorire l’annidarsi di volatili.