Assenza di barriere architettoniche

in sede progettuale

Il progettista allega:
•	dichiarazione di conformità degli elaborati alle disposizioni adottate,
•	elaborati tecnici ai sensi di legge; 
•	relazione.
I suddetti allegati costituiscono la progettazione necessaria ai sensi della normativa vigente ed evidenziano (con riferimento ai livelli di accessibilità, visitabilità e adattabilità) le soluzioni progettuali e le opere previste per l’eliminazione delle barriere architettoniche, gli accorgimenti tecnico-strutturali ed impiantistici previsti allo scopo e i materiali (eventuali soluzioni tecniche certificate) di cui è previsto l’impiego. 
Nel caso di edifici esistenti in cui siano proposte soluzioni alternative a quelle delle norme vigenti, la relazione illustra tali soluzioni alternative e dimostra l’equivalente o migliore livello del requisito ottenibile.

a lavori ultimati 

Il requisito, con riferimento alle condizioni d’uso effettivo dell’opera edilizia, è verificato da:
•	giudizio sintetico espresso sulla base di un’ispezione dettagliata tesa ad accertare, eventualmente con misure, la realizzazione delle soluzioni descritte in fase progettuale, specialmente nel caso in cui sia stata utilizzata una soluzione tecnica alternativa. 
Nel caso si sia utilizzata, in sede progettuale, una soluzione tecnica certificata, il giudizio è supportato anche dalla certificazione del produttore dei materiali e componenti utilizzati.

principali riferimenti normativi

Si riporta la seguente tabella allo scopo di indicare, a titolo esemplificativo, i riferimenti normativi in materia, in funzione della tipologia degli edifici e del tipo d’intervento.

tipologia edifici	nuova costruzione e 
interventi di cui al 1°comma dell’art.81	interventi sul patrimonio edilizio esistente di cui al 3°comma dell’art.81	
edifici pubblici o aperti al pubblico 
(compreso le istituzioni scolastiche, prescolastiche e d’interesse sociale)

spazi scoperti pubblici o di pertinenza di edifici pubblici	•	L.30 marzo 1971, n.118, art.27
•	L.5 febbraio 1992, n.104, art.24, comma 1
•	DPR 24 luglio 1996, n.503, art.1-Regolamento recante norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici
•	D.M. 14 giugno 1989, n.236
•	Circolare Min.LL.PP.22 giungo 1989, n.1669, art.1 e art.2	•	L.30 marzo 1971, n.118, art.27
•	L.5 febbraio 1992, n.104, art.24, comma2 e 3
•	DPR 24 luglio 1996, n.503
•	D.M. 14 giugno 1989, n.236
•	Circolare Min.LL.PP.22 giungo 1989, n.1669, art.3	
edifici privati residenziali e non, compresi quelli di edilizia residenziale convenzionata	•	L.9 gennaio 1989, n.13
•	D.M. 14 giugno 1989, n.236
•	Circolare Min.LL.PP.22 giungo 1989, n.1669, art.1 e art.2	•	L.9 gennaio 1989, n.13, dall’art.2 all’art.7
•	D.M. 14 giugno 1989, n.236
•	Circolare Min.LL.PP.22 giungo 1989, n.1669, art.3	
edifici di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata ed agevolata	•	L.9 gennaio 1989, n.13
•	D.M. 14 giugno 1989, n.236
•	Circolare Min.LL.PP.22 giungo 1989, n.1669, art.1 e 2	•	L.9 gennaio 1989, n.13 dall’art.2 all’art.7
•	D.M. 14 giugno 1989, n.236
•	Circolare Min.LL.PP.22 giungo 1989, n.1669, art.3	
spazi esterni di pertinenza degli edifici privati e di quelli soggetti ad edilizia residenziale pubblica sovvenzionata ed agevolata	•	L.9 gennaio 1989, n.13
•	D.M. 14 giugno 1989, n.236
•	Circolare Min.LL.PP.22 giungo 1989, n.1669, art.1 e art.2		
spazi esterni pubblici	•	L.24.7.1996, n.503		
edifici rurali sedi di:
•	riunioni o spettacoli all’aperto o al chiuso, temporanei o permanenti;
•	circoli privati
•	attività di ristorazione
•	attività ricettive
•	attività aperte al pubblico
•	villaggi turistici e campeggi		•	Circolare Regione Emilia Romagna, n.19 del 24 aprile 1995: Indirizzi in materia igienico-edilizia in applicazione della legge regionale 28 giugno1994, n.26 sull’esercizio dell’agriturismo
•	L. 9 gennaio 1989, n.13 dall’art.2 all’art.7
•	D.M. 14 giugno 1989, n.236
•	Circolare Min.LL.PP 22 giungo 1989, n.1669, art.3