Smaltimento delle acque reflue

in sede progettuale 

Il tecnico abilitato verifica il requisito con una descrizione dettagliata della scelta di materiali, delle soluzioni tecniche da adottare, dei materiali e delle modalità di esecuzione, in conformità alle norme e prescrizioni tecniche indicate nelle normative vigenti al fine di ottenere l’autorizzazione allo scarico o in conformità ai regolamenti emanati dal gestore dell’impianto di depurazione delle acque reflue urbane al fine di ottenere o l’allacciamento in fognatura.

in corso d’opera e/o a lavori ultimati 

Il tecnico competente attesta la conformità dell’impianto realizzato rispetto a quanto autorizzato in sede progettuale mediante i seguenti metodi, da utilizzare in modo alternativo:
•	giudizio sintetico teso a verificare, in corso d’opera e a impianto ultimato: 
1)	la rispondenza quantitativa e qualitativa alle prescrizioni indicate nell’autorizzazione allo scarico o nelle prescrizioni dettate dalle norme locali relative all’allacciamento in fognatura; 
2)	le caratteristiche costruttive e funzionali delle parti non più ispezionabili ad impianto ultimato; 
3)	la corretta collocazione dell’impianto sia nei confronti della costruzione realizzata sia rispetto alle strutture civili e alle altre installazioni. 
Tale giudizio potrà inoltre essere supportato dalla certificazione dei materiali utilizzati (rilasciata dal produttore) se sono stati utilizzati in sede progettuale soluzioni tecniche certificate e da eventuali prove in opera tese a garantire che sono state svolte le prove dimostranti la buona evacuazione dello scarico in caso di portata massima e la tenuta agli odori.
•	collaudo a lavori ultimati (se previsto da norme e consuetudini vigenti) teso alla verifica funzionale:
1)	dei trattamenti svolti dall’impianto; 
2)	del regolare funzionamento (come portata e tipo del liquame immesso); 
3)	delle caratteristiche degli effluenti e della loro rispondenza ai limiti fissati nell’autorizzazione allo scarico o nelle prescrizioni delle norme locali relative all’allacciamento in fognatura.

principali riferimenti normativi

Deliberazione del Comitato dei ministri per la tutela delle acque dall’inquinamento 4 febbraio 1977	Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all’art.2, lettere b), d) ed e), della L.10 maggio 1976, n.319, recante norme per la tutela delle acque dall’inquinamento.	
L. 5 gennaio 1994, n.36	Disposizioni in materia di risorse idriche.	
L. 24 aprile 1998, n.128	Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell’Italia alle Comunità europee ( Legge comunitaria 1995-1997)	
D.L. 11 maggio 1999,n.152	Disposizioni sulla tutela delle acque dall’inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole.	
L.R. 19 aprile 1995, n.44	Riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell’Agenzia regionale per la Prevenzione e l’Ambiente (ARPA) dell’Emilia-Romagna	
L.R. 29 gennaio 1983, n.7	Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature. Disciplina del trasporto di liquami e acque reflue di insediamenti civili e produttivi.	
L.R. 23 marzo 1984, n.13	Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 29 gennaio 193, n.7, recante norme sulla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli carichi civili che non recapitano nelle pubbliche fognature. Concessione di finanziamenti alle imprese agricole per particolari interventi finalizzati al disinquinamento.	
UNI 9183 - 87	Sistemi di scarico delle acque usate. Criteri di progettazione, collaudo e gestione.
FA-1 alla UNI 9183	
UNI 9184 - 87	Sistemi di scarico delle acque meteoriche. Criteri di progettazione, collaudo e gestione.
FA-1 alla UNI 9184