Contenimento dei consumi energetici

in sede progettuale

La normativa vigente indica i casi in cui il professionista abilitato è tenuto a predisporre il progetto delle opere, corredato da una relazione tecnica, che attesta la rispondenza del progetto alle prescrizioni della normativa stessa.
La relazione tecnica è da compilare secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente. 

in corso d’opera e/o a lavori ultimati 

Con riferimento alle condizioni d’uso effettivo dell’opera edilizia, il requisito è verificato da:
•	dichiarazione di conformità di quanto realizzato al progetto ed alla vigente normativa (certificazione).
•	collaudo delle opere realizzate e degli impianti realizzati, ove previsto dalla vigente normativa.

principali riferimenti normativi

DPR del 28/6/1977 n. 1052	Regolamento d’esecuzione alla L. n. 373 del 30/4/1996
(per le parti non in contrasto con la L. 10/91, con il DPR 412/93 e il DM 2 aprile 1998).	
D.M. del 23/11/82	Direttive per il contenimento del consumo di energia relativo alla termoventilazione ed alla climatizzazione di edifici industriali ed artigianali (per le parti non in contrasto con la L. 10/91).	
Legge 5/3/1990, n.46	Norme per la sicurezza degli impianti	
Legge 9/1/91, n.10	Norme per l’attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia	
DPR n. 412 del 26/8/93	Regolamento recante norme per la progettazione, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell’art.4, quarto comma della legge 9 gennaio 1991, n.10	
Decreto Ministero Industria, Commercio e Artigianato del 13/12/1993	Approvazione dei modelli tipo per la compilazione della relazione tecnica di cui all’art.28 della L. 10/91	
Circolare del Ministero Industria, Commercio e Artigianato del 13/12/1993 n. 231 F	Art. 28 della L.10/91.Relazione tecnica sul rispetto delle prescrizioni in materia di contenimento del consumo di energia negli edifici. Indicazioni interpretative e di chiarimento.	
Circolare del Ministero Industria, Commercio e Artigianato del 12/4/1994 n. 233/F	Art. 11 del DPR 412/93 recante norme per la progettazione, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici negli edifici Indicazioni interpretative e di chiarimento.	

D.M. 6/8/1994	Recepimento delle norme UNI attuative del DPR 412/93……….e rettifica del valore limite del fabbisogno energetico normalizzato.	
D.M. 2/4/1998	Modalità di certificazione delle caratteristiche e delle prestazioni energetiche e degli impianti ad essi connessi.	
uni 5364- 9/76	Impianti di riscaldamento ad acqua calda. Regole per la presentazione dell’offerta e per il colaudo.	
uni 9317 - 2/89	Impianti di riscaldamento - Conduzione e controllo.	
UNI 8364 - 9/84	Impianti di riscaldamento - Controllo e manutenzione.	
UNI 7357 - 5/89	Calcolo del fabbisogno termico per riscaldamento di edifici.	
UNI 9182 - 9/93	Edilizia - Impianti di alimentazione e distribuzione acqua. 	
UNI 10344 - 11/93	Riscaldamento degli edifici. Calcolo del fabbisogno di energia.	
UNI 104347 - 11/93	Riscaldamento e raffrescamento degli edifici. Energia termica scambiata tra una tubazione e l’ambiente circostante, metodo di calcolo	
UNI 10348 - 11/93	Riscaldamento degli edifici. Rendimento dei sistemi di riscaldamento. metodo di calcolo.	
UNI 10355- 5/94	Murature e solai. Valori della resistenza termica e metodi di calcolo.	
UNI 10376 - 5/94	Isolamento termico degli impianti di riscaldamento e raffrescamento degli edifici.	
UNI 10379 - 5/94	Riscaldamento degli edifici. Fabbisogno energetico convenzionale normalizzato. Metodo di calcolo e verifica.	
UNI 10389 - 6/94	Generatori di calore. Misura in opera del rendimento di combustione.